(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "TP4056" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 1.27 13.97 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "TP4056" (id 1) (at 8.89 13.97 0)
      (effects (font (size 1.1 1.1)))
    )
    (property "Footprint" "Package_SO:SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.29x3mm" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "ki_description" "TP4056" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "TP4056_0_1"
      (rectangle (start 0 12.7) (end 12.7 0)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "TP4056_1_1"
      (pin input line (at 15.24 5.08 180) (length 2.54)
        (name "TEMP" (effects (font (size 1 1))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 15.24 1.27 180) (length 2.54)
        (name "PROG" (effects (font (size 1 1))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 6.35 -2.54 90) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1 1))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 11.43 0) (length 2.54)
        (name "VCC" (effects (font (size 1 1))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 15.24 11.43 180) (length 2.54)
        (name "BAT" (effects (font (size 1 1))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 1.27 0) (length 2.54)
        (name "~{STDBY}" (effects (font (size 1 1))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 3.81 0) (length 2.54)
        (name "~{CHRG}" (effects (font (size 1 1))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 8.89 0) (length 2.54)
        (name "CE" (effects (font (size 1 1))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -2.54 6.35 0) (length 2.54)
        (name "PP" (effects (font (size 1 1))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "TP4056Module" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 0 -8.89 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "TP4056Module" (id 1) (at 0 6.35 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "TP4056Module_0_1"
      (rectangle (start -6.35 3.81) (end 6.35 -6.35)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "TP4056Module_1_1"
      (pin input line (at -8.89 2.54 0) (length 2.54)
        (name "IN+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -8.89 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "IN-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 8.89 2.54 180) (length 2.54)
        (name "OUT+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 8.89 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "OUT_" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 8.89 0 180) (length 2.54)
        (name "B+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 8.89 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "B-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
